Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Kozłów Drugi
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Kozłów Drugi, dz. nr ewd. 86
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Podbudowa
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotność= 1,00

	m2	3 493,00
	
1.	998,0*3,5				3 493,00	

2. Roboty drogowe
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t
krotność= 1,00

	m2	3 293,40
	
1.	998,0*3,3				3 293,40	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	3 193,60
	
1.	998,0*3,2				3 193,60	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60309-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t
krotność= 1,00

	m2	3 193,60
	
1.	998,0*3,2				3 193,60	

3. Pobocza
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0204-03-050	Analogia - Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
krotność= 1,00

	m2	499,00
	
1.	998,0*(2*0,25)				499,00	

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okopy
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Okopy, dz. nr ewid. 162 obręb 0029 Wikcinek
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
krotność= 1,00

	km	1,00
	
1.	0,999				1,00	

2. Podbudowa
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotność= 1,00

	m2	3 496,50
	
1.	999,0*3,5				3 496,50	

3. Roboty drogowe
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t
krotność= 1,00

	m2	3 296,70
	
1.	999,0*3,3				3 296,70	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	3 196,80
	
1.	999,0*3,2				3 196,80	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60309-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t
krotność= 1,00

	m2	3 196,80
	
1.	999,0*3,2				3 196,80	

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Kozłów Drugi
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Kozłów Drugi, dz. nr ewd. 86
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Podbudowa
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotność= 1,00

	m2	3 493,00
	
1.	998,0*3,5				3 493,00	

2. Roboty drogowe
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t
krotność= 1,00

	m2	3 293,40
	
1.	998,0*3,3				3 293,40	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	3 193,60
	
1.	998,0*3,2				3 193,60	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60309-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t
krotność= 1,00

	m2	3 193,60
	
1.	998,0*3,2				3 193,60	

3. Pobocza
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0204-03-050	Analogia - Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
krotność= 1,00

	m2	499,00
	
1.	998,0*(2*0,25)				499,00	

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okopy
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Okopy, dz. nr ewid. 162 obręb 0029 Wikcinek
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
krotność= 1,00

	km	1,00
	
1.	0,999				1,00	

2. Podbudowa
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotność= 1,00

	m2	3 496,50
	
1.	999,0*3,5				3 496,50	

3. Roboty drogowe
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t
krotność= 1,00

	m2	3 296,70
	
1.	999,0*3,3				3 296,70	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00

	m2	3 196,80
	
1.	999,0*3,2				3 196,80	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60309-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t
krotność= 1,00

	m2	3 196,80
	
1.	999,0*3,2				3 196,80