Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Braki
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
1.	3 – Słupy Inwestora				3,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
1.	3				3,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,26
	
1.	0,259				0,26	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
1.	5				5,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dębsk
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Dębsk
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1 – Słup Inwestora				1,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
1.	4				4,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
1.	4				4,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,24
	
1.	0,239				0,24	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
1.	5				5,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5 – Słupy Inwestora				5,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6 – 5 szt. Słupów Inwestora				6,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
1.	4				4,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11				11,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,49
	
1.	0,494				0,49	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11 – bezpiecznik BNO-1 Inwestora				11,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9 – sonda uziomowa Inwestora				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11				11,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11 – Oprawy Inwestora				11,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	11,00
	
1.	11				11,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Zakrzew
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90901-080-020	Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8 – Słupy Inwestora				1,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2  - 1 słup z demontażu				8,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8				8,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,39
	
1.	0,389				0,39	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9 – bezpiecznik BNO-1 Inwestora				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9 – sonda uziomowa Inwestora				9,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9 – Oprawy Inwestora				9,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	10,00
	
1.	10				10,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokotów
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Rokotów
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8 – Słupy Inwestora				8,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8				8,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,37
	
1.	0,370				0,37	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9 – 8 opraw INwestora				9,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	9,00
	
1.	9				9,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Rumiankowa i Załamana
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Rumiankowa i Załamana
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	219,36
	
1.	0,8*0,4*685,5				219,36	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 1,00

	m	685,50
	
1.	685,5				685,50	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	164,52
	
1.	0,6*0,4*685,5				164,52	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	14,40
	
1.	(3*1*1,2)*4				14,40	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	7*3+9				30,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	30				30,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	625,50
	
1.	625,5				625,50	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, osłonowych
krotność= 1,00

	m	685,50
	
1.	30+30+625,5				685,50	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
krotność= 1,00

	szt	22,00
	
1.	22 – Słupy i fundamenty Inwestora				22,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	22,00
	
1.	22				22,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	685,50
	
1.	685,5 – Bednarka Inwestora				685,50	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Analogia - Wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	22,00
	
1.	22				22,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-020-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność= 1,00

	kpl	22,00
	
1.	22				22,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	22,00
	
1.	22 – Oprawy Inwestora				22,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	10,00
	
1.	10				10,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Akacjowa
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Akacjowa
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	254,08
	
1.	0,8*0,4*794				254,08	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 1,00

	m	794,00
	
1.	794				794,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	190,56
	
1.	0,6*0,4*794				190,56	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	3,60
	
1.	(3*1*1,2)				3,60	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	60,00
	
1.	60				60,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	719,00
	
1.	719				719,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, osłonowych
krotność= 1,00

	m	794,00
	
1.	794				794,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 – 2 słupy Inwestora				25,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25				25,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	794,00
	
1.	794				794,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Analogia - Wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	25,00
	
1.	25				25,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-020-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność= 1,00

	kpl	25,00
	
1.	25				25,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25				25,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	10,00
	
1.	10				10,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	195,20
	
1.	0,8*0,4*610				195,20	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 1,00

	m	610,00
	
1.	610				610,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	146,40
	
1.	0,6*0,4*610				146,40	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	7,20
	
1.	(3*1*1,2)*2				7,20	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	54,00
	
1.	15+15+6*4				54,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	30				30,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	526,00
	
1.	526				526,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, osłonowych
krotność= 1,00

	m	610,00
	
1.	610				610,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
krotność= 1,00

	szt	18,00
	
1.	18				18,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	18,00
	
1.	18				18,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	610,00
	
1.	610				610,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Analogia - Wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	18,00
	
1.	18				18,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-020-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność= 1,00

	kpl	18,00
	
1.	18				18,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	18,00
	
1.	18 – Oprawy Inwestora				22,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	10,00
	
1.	10				10,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Braki
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
1.	3 – Słupy Inwestora				3,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
1.	3				3,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,26
	
1.	0,259				0,26	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
1.	5				5,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dębsk
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Dębsk
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1 – Słup Inwestora				1,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
1.	4				4,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
1.	4				4,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,24
	
1.	0,239				0,24	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
1.	5				5,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5 – Słupy Inwestora				5,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6 – 5 szt. Słupów Inwestora				6,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
1.	4				4,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11				11,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,49
	
1.	0,494				0,49	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11 – bezpiecznik BNO-1 Inwestora				11,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9 – sonda uziomowa Inwestora				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11				11,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11 – Oprawy Inwestora				11,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	11,00
	
1.	11				11,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Zakrzew
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90901-080-020	Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8 – Słupy Inwestora				1,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2  - 1 słup z demontażu				8,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8				8,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,39
	
1.	0,389				0,39	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9 – bezpiecznik BNO-1 Inwestora				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9 – sonda uziomowa Inwestora				9,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9 – Oprawy Inwestora				9,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	10,00
	
1.	10				10,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokotów
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Rokotów
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15 m3 - ŻN 10/200
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8 – Słupy Inwestora				8,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6, pojedynczych o długości do 10,5 m
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 101.2
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 21.26
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8				8,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Hak wieszakowy SOT 29
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt odciągowy
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-010-020	Analogia - Montaż konstrukcji stalowych na słupach, dla linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - AsXSn 2x25 mm2
krotność= 1,00

	km	0,37
	
1.	0,370				0,37	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-060-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	9,00
	
1.	9				9,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - Oprawa typu Philips BGP 243 LED
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9 – 8 opraw INwestora				9,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	9,00
	
1.	9				9,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Rumiankowa i Załamana
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Rumiankowa i Załamana
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	219,36
	
1.	0,8*0,4*685,5				219,36	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 1,00

	m	685,50
	
1.	685,5				685,50	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	164,52
	
1.	0,6*0,4*685,5				164,52	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	14,40
	
1.	(3*1*1,2)*4				14,40	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	7*3+9				30,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	30				30,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	625,50
	
1.	625,5				625,50	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, osłonowych
krotność= 1,00

	m	685,50
	
1.	30+30+625,5				685,50	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
krotność= 1,00

	szt	22,00
	
1.	22 – Słupy i fundamenty Inwestora				22,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	22,00
	
1.	22				22,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	685,50
	
1.	685,5 – Bednarka Inwestora				685,50	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Analogia - Wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	22,00
	
1.	22				22,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-020-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność= 1,00

	kpl	22,00
	
1.	22				22,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	22,00
	
1.	22 – Oprawy Inwestora				22,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	10,00
	
1.	10				10,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Akacjowa
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Akacjowa
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	254,08
	
1.	0,8*0,4*794				254,08	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 1,00

	m	794,00
	
1.	794				794,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	190,56
	
1.	0,6*0,4*794				190,56	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	3,60
	
1.	(3*1*1,2)				3,60	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	60,00
	
1.	60				60,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	719,00
	
1.	719				719,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, osłonowych
krotność= 1,00

	m	794,00
	
1.	794				794,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 – 2 słupy Inwestora				25,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25				25,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	794,00
	
1.	794				794,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Analogia - Wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	25,00
	
1.	25				25,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-020-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność= 1,00

	kpl	25,00
	
1.	25				25,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25				25,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	10,00
	
1.	10				10,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	195,20
	
1.	0,8*0,4*610				195,20	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 1,00

	m	610,00
	
1.	610				610,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	146,40
	
1.	0,6*0,4*610				146,40	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	7,20
	
1.	(3*1*1,2)*2				7,20	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	54,00
	
1.	15+15+6*4				54,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	30				30,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Analogia - Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	526,00
	
1.	526				526,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, osłonowych
krotność= 1,00

	m	610,00
	
1.	610				610,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
krotność= 1,00

	szt	18,00
	
1.	18				18,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	18,00
	
1.	18				18,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	610,00
	
1.	610				610,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Analogia - Wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	18,00
	
1.	18				18,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-020-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność= 1,00

	kpl	18,00
	
1.	18				18,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	18,00
	
1.	18 – Oprawy Inwestora				22,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	10,00
	
1.	10				10,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
krotność= 1,00

		1,00
	
1.	1				1,00	

UWAGA
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.