Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego – roboty uzupełniające
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50A
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-03-040	Analogia - Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m	38,14
	
1.	8,86+6,74+1,84+2,44+0,64+12,68+0,60+3,74+0,60				38,14	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m2	21,99
	
1.	38,14*0,25+13,22*0,45+14,45*0,45				21,99	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-0201-050	Analogia - Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy, obróbka ogniomuru, obróbki zadaszeń
krotność= 1,00

	m2	39,58
	
1.	38,14*0,45+13,22*0,65+14,45*0,65+(2,75+1,8+0,6)*0,4+3,74*0,4+2,2*0,4				39,58	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0524-01-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki - rynny z demontażu
krotność= 1,00

	m	38,14
	
1.	38,14				38,14	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-0301-050	Analogia - Krawędzie balkonów i loggii z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm
krotność= 1,00

	m2	3,18
	
1.	(5,55+4,75+4*1,4)*0,20				3,18	
6	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Analiza własna - demontaż kratek wentylacyjnych oraz zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych na nowej elewacji
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0349-01-060	Rozebranie kominów wolnostojących
krotność= 1,00

	m3	18,33
	
1.	1,83*0,9*11,13				18,33	
8	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Analiza własna - demontaż komina stalowego
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-03W0615-09-020	Wymiana wysięgników jednoramiennych oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 15 kg, mocowanych na ścianach
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-03W0610-01-090	Analogia - Demontaż i ponowny montaż opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach. Ilość opraw na wysięgniku przy liczbie ramion - 1. Ilość lamp w oprawie - 1
krotność= 1,00

	kpl	2,00
	
1.	2				2,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-03W1143-02-020	Demontaż wysięgników na ścianie. Podłoże ceglane
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Analogia - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90601-01010-040	Analogia - Montaż zwodów w rurkach pod elewacją
krotność= 1,00

	m	37,20
	
1.	4*9,3				37,20	
14	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Analiza własna - Demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu
krotność= 1,00

	kpl	2,00
	
1.	2				2,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Analiza własna - Demontaż i ponowny montaż agregatu wody lodowej
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-01.01
	m2	23,72
	
1.	23,72				23,72	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0201-02-060	Analogia - Opaska betonowa gr. 15 cm
krotność= 1,00

	m3	3,76
	
1.	25,07*0,15				3,76	

Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego – roboty uzupełniające
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50A
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-03-040	Analogia - Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m	38,14
	
1.	8,86+6,74+1,84+2,44+0,64+12,68+0,60+3,74+0,60				38,14	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m2	21,99
	
1.	38,14*0,25+13,22*0,45+14,45*0,45				21,99	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-0201-050	Analogia - Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy, obróbka ogniomuru, obróbki zadaszeń
krotność= 1,00

	m2	39,58
	
1.	38,14*0,45+13,22*0,65+14,45*0,65+(2,75+1,8+0,6)*0,4+3,74*0,4+2,2*0,4				39,58	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0524-01-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki - rynny z demontażu
krotność= 1,00

	m	38,14
	
1.	38,14				38,14	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-0301-050	Analogia - Krawędzie balkonów i loggii z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm
krotność= 1,00

	m2	3,18
	
1.	(5,55+4,75+4*1,4)*0,20				3,18	
6	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Analiza własna - demontaż kratek wentylacyjnych oraz zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych na nowej elewacji
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0349-01-060	Rozebranie kominów wolnostojących
krotność= 1,00

	m3	18,33
	
1.	1,83*0,9*11,13				18,33	
8	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Analiza własna - demontaż komina stalowego
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-03W0615-09-020	Wymiana wysięgników jednoramiennych oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 15 kg, mocowanych na ścianach
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-03W0610-01-090	Analogia - Demontaż i ponowny montaż opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach. Ilość opraw na wysięgniku przy liczbie ramion - 1. Ilość lamp w oprawie - 1
krotność= 1,00

	kpl	2,00
	
1.	2				2,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-03W1143-02-020	Demontaż wysięgników na ścianie. Podłoże ceglane
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Analogia - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90601-01010-040	Analogia - Montaż zwodów w rurkach pod elewacją
krotność= 1,00

	m	37,20
	
1.	4*9,3				37,20	
14	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Analiza własna - Demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu
krotność= 1,00

	kpl	2,00
	
1.	2				2,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Analiza własna - Demontaż i ponowny montaż agregatu wody lodowej
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-01.01
	m2	23,72
	
1.	23,72				23,72	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0201-02-060	Analogia - Opaska betonowa gr. 15 cm
krotność= 1,00

	m3	3,76
	
1.	25,07*0,15				3,76