Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Kozłów Pierwszy, dz. nr ewid. 46, 47, 48, 49, 50,51
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020	Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11				11,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność= 1,00

	km	0,55
	
1.	0,546				0,55	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50203-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	30				30,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10 (oprawy inwestora)				10,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51005-010-040	Montaż rur stalowych osłonowych na słupie
krotność= 1,00

	m	6,00
	
1.	6				6,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51005-020-020	Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031018-03-056	Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych
krotność= 1,00

	cm2	11,34
	
1.	11,34				11,34	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030908-01-020	Montaż dławików z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-101004-01-040	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
krotność= 1,00

	m	8,00
	
1.	8				8,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	24,00
	
1.	24				24,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	18,00
	
1.	18				18,00	

2. POMIARY
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ
CPV: 

1	KNNR 5
0903-040-020	Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11
krotność = 1,00

	11,00	szt	0		
2	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność = 1,00

	0,55	km	0		
3	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność = 1,00

	10,00	szt	0		
4	KNNR 5
0203-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur
krotność = 1,00

	30,00	m	0		
5	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
(oprawy inwestora)
	10,00	szt	0		
6	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00

	10,00	szt	0		
7	KNNR 5
0906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00

	2,00	szt	0		
8	KNNR 5
1005-010-040	Montaż rur stalowych osłonowych na słupie
krotność = 1,00

	6,00	m	0		
9	KNNR 5
1005-020-020	Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
10	KNR 4-03
1018-03-056	Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych
krotność = 1,00

	11,34	cm2	0		
11	KNR 4-03
0908-01-020	Montaż dławików z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów
krotność = 1,00

	2,00	szt	0		
12	KNR 5-10
1004-01-040	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
krotność = 1,00

	8,00	m	0		
13	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	24,00	m	0		
14	KNNR 5
0907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	18,00	m	0		
		Razem:					
2		POMIARY
CPV: 

15	KNNR 5
1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	1,00	pomiar	0		
16	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Koszt jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ

CPV: 
					
1 	KNNR 5 0903-040-020 Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11

Krotność: 1,00
Przedmiar: 11,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,410	0			
	7493133 Hak wieszakowy mocny SOT 21.2 	szt	1,000	0			
	10 śruba hak. kompl. M16x360 	szt	0,04878	0			
	11 śruba hak. M16x255 	szt	0,2439	0			
	12 śruba hak. M16x215 	szt	0,85366	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 5 0905-010-043 Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 0,55 km
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	109,000	0			
	7913011 Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC 	m	1 040,000	0			
	7491111 Uchwyty przel.narożne n.k.320,4x95-120 mm2 	szt	23,91831	0			
	7491704 Wkładki gumowe typu PK  56 	szt	16,080	0			
	7495113 Zacisk odgałęźny SL 4.25 	szt	8,040	0			
	7490111 Uchwyt odciąg. SO 118.425 linia 4x25-35 mm 	szt	10,80182	0			
	7590199 Osłony przewodów 	szt	7,35294	0			
	7492202 Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6 	szt	8,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,170	0			
	39972 Przyczepa do przewożenia kabli 	m-g	1,550	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	1,550	0			
	31114 Żuraw samochodowy   5-6 t 	m-g	1,550	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	19,500	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 5 1002-010-020 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	7341300 Wysięgniki rur.do moc.lamp,1-ram.do słupów 	szt	1,000	0			
	13 Przewód aluminiowy wielodrutowy, goły AL-16 mm2 	m	3,11111	0			
	13 zacisk tulejowy ZUP-5 	szt	4,11111	0			
	15 uchwyt do wysięgnika UW-II 	szt	0,44444	0			
	16 uchwyt do wysięgnika UW-I 	szt	1,55556	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	19 śruby stalowe ocynkowane M12x140 z nakr. i podkł. okr. 	szt	0,85714	0			
	18 śruby stal ocynkowane M12x25 z nakr. i podkł. okr. 	szt	2,57143	0			
	17 śruby stalowe ocynkowane M12x40 z nakr. podkł. okr. i spręż. 	szt	0,57143	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,370	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur

Krotność: 1,00
Przedmiar: 30,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0352	0			
	7950807 Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2 	m	1,040	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
5 	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt (oprawy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0906-020-020 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,990	0			
	7501200 Wkładki bezp.top.,Bi-Wts 2-6 A,750 i 1000V 	szt	0,000	0			
	21 bezpicznik napowietrzny oświetleniowy typu BNO-1 	szt	1,000	0			
	7495199 Zaciski odgałężne typu SL 	szt	1,020	0			
	7920702 Przewody miedziane LY   2,5 mm2 	m	4,000	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,170	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 0906-030-020 Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,990	0			
	7600672 Ogranicznik przepięć IOZb 0,5/5 	szt	1,000	0			
	14 zacisk tulejowy ZUP-5 	szt	4,11111	0			
	7462003 Zaciski odgałęźne śrubowe ZO/A 10-50 mm2 	szt	1,020	0			
	7495113 Zacisk odgałęźny SL 4.25 	szt	1,020	0			
	13 Przewód aluminiowy wielodrutowy, goły AL-16 mm2 	m	4,500	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,170	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 1005-010-040 Montaż rur stalowych osłonowych na słupie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,460	0			
	5022202 Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 33,7x4,0mm 	m	1,040	0			
	7640041 Uchwyt kabl. do słupu UK-1 25X200 poj. 	szt	1,000	0			
	30 Obsada uchwytu 	szt	1,000	0			
	31 Kolano FA 50/180 stopni odporne na promienia UV "AROT" 	szt	0,16667	0			
	32 Taśma mocująca SOT 37.1 z klamerkami SOT36 	kpl	0,41667	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,070	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 1005-020-020 Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	2,430	0			
	33 Skrzynka oświetlenia ulicznego z pomiarem i zegarem astronomicznym 	kpl	1,000	0			
	34 Zestaw typu UP32 (Emiter) mocujący skrzynkę oświetleniową na słupie 	kpl	2,000	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNR 4-03 1018-03-056 Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 11,34 cm2
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	72 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,0114	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
11 	KNR 4-03 0908-01-020 Montaż dławików z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	73 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,042	0			
	7571613 Dławik izolacyjny Wd-P 16 	szt	1,020	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 4,00 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNR 5-10 1004-01-040 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	72 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,029	0			
	391 Robotnik budowlany I 	r-g	0,029	0			
	7918132 Przewód al.sam.AsXSn 4x 25 mm2,0,6/1kV 	m	1,040	0			
	7495102 Zacisk odgałęźny SL 2.11 	szt	0,375	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,030	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 0907-020-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 24,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,950	0			
	1120000 Bednarka ocynkowana 30x4 mm 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
14 	KNNR 5 0907-050-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 18,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,460	0			
	1124213 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 16-20 mm 	kg	1,6536	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	0			
	21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) 	m-g	0,210	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	POMIARY

CPV: 
					
15 	KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 pomiar
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,630	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
16 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat	

1. 	ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 128,3073

	3 744,67	8 211,02	4 353,10	0,00	16 308,79	20 059,81	
2. 	POMIARY
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1,8700

	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	67,13	

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Kozłów Pierwszy, dz. nr ewid. 46, 47, 48, 49, 50,51
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020	Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
1.	11				11,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność= 1,00

	km	0,55
	
1.	0,546				0,55	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50203-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur
krotność= 1,00

	m	30,00
	
1.	30				30,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10 (oprawy inwestora)				10,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
1.	10				10,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51005-010-040	Montaż rur stalowych osłonowych na słupie
krotność= 1,00

	m	6,00
	
1.	6				6,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51005-020-020	Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031018-03-056	Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych
krotność= 1,00

	cm2	11,34
	
1.	11,34				11,34	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030908-01-020	Montaż dławików z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-101004-01-040	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
krotność= 1,00

	m	8,00
	
1.	8				8,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	24,00
	
1.	24				24,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	18,00
	
1.	18				18,00	

2. POMIARY
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ
CPV: 

1	KNNR 5
0903-040-020	Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11
krotność = 1,00

	11,00	szt	0		
2	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność = 1,00

	0,55	km	0		
3	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność = 1,00

	10,00	szt	0		
4	KNNR 5
0203-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur
krotność = 1,00

	30,00	m	0		
5	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
(oprawy inwestora)
	10,00	szt	0		
6	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00

	10,00	szt	0		
7	KNNR 5
0906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00

	2,00	szt	0		
8	KNNR 5
1005-010-040	Montaż rur stalowych osłonowych na słupie
krotność = 1,00

	6,00	m	0		
9	KNNR 5
1005-020-020	Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
10	KNR 4-03
1018-03-056	Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych
krotność = 1,00

	11,34	cm2	0		
11	KNR 4-03
0908-01-020	Montaż dławików z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów
krotność = 1,00

	2,00	szt	0		
12	KNR 5-10
1004-01-040	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
krotność = 1,00

	8,00	m	0		
13	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	24,00	m	0		
14	KNNR 5
0907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	18,00	m	0		
		Razem:					
2		POMIARY
CPV: 

15	KNNR 5
1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	1,00	pomiar	0		
16	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Koszt jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ

CPV: 
					
1 	KNNR 5 0903-040-020 Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11

Krotność: 1,00
Przedmiar: 11,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,410	0			
	7493133 Hak wieszakowy mocny SOT 21.2 	szt	1,000	0			
	10 śruba hak. kompl. M16x360 	szt	0,04878	0			
	11 śruba hak. M16x255 	szt	0,2439	0			
	12 śruba hak. M16x215 	szt	0,85366	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 5 0905-010-043 Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 0,55 km
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	109,000	0			
	7913011 Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC 	m	1 040,000	0			
	7491111 Uchwyty przel.narożne n.k.320,4x95-120 mm2 	szt	23,91831	0			
	7491704 Wkładki gumowe typu PK  56 	szt	16,080	0			
	7495113 Zacisk odgałęźny SL 4.25 	szt	8,040	0			
	7490111 Uchwyt odciąg. SO 118.425 linia 4x25-35 mm 	szt	10,80182	0			
	7590199 Osłony przewodów 	szt	7,35294	0			
	7492202 Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6 	szt	8,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,170	0			
	39972 Przyczepa do przewożenia kabli 	m-g	1,550	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	1,550	0			
	31114 Żuraw samochodowy   5-6 t 	m-g	1,550	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	19,500	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 5 1002-010-020 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	7341300 Wysięgniki rur.do moc.lamp,1-ram.do słupów 	szt	1,000	0			
	13 Przewód aluminiowy wielodrutowy, goły AL-16 mm2 	m	3,11111	0			
	13 zacisk tulejowy ZUP-5 	szt	4,11111	0			
	15 uchwyt do wysięgnika UW-II 	szt	0,44444	0			
	16 uchwyt do wysięgnika UW-I 	szt	1,55556	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	19 śruby stalowe ocynkowane M12x140 z nakr. i podkł. okr. 	szt	0,85714	0			
	18 śruby stal ocynkowane M12x25 z nakr. i podkł. okr. 	szt	2,57143	0			
	17 śruby stalowe ocynkowane M12x40 z nakr. podkł. okr. i spręż. 	szt	0,57143	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,370	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur

Krotność: 1,00
Przedmiar: 30,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0352	0			
	7950807 Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2 	m	1,040	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
5 	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt (oprawy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0906-020-020 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,990	0			
	7501200 Wkładki bezp.top.,Bi-Wts 2-6 A,750 i 1000V 	szt	0,000	0			
	21 bezpicznik napowietrzny oświetleniowy typu BNO-1 	szt	1,000	0			
	7495199 Zaciski odgałężne typu SL 	szt	1,020	0			
	7920702 Przewody miedziane LY   2,5 mm2 	m	4,000	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,170	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 0906-030-020 Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,990	0			
	7600672 Ogranicznik przepięć IOZb 0,5/5 	szt	1,000	0			
	14 zacisk tulejowy ZUP-5 	szt	4,11111	0			
	7462003 Zaciski odgałęźne śrubowe ZO/A 10-50 mm2 	szt	1,020	0			
	7495113 Zacisk odgałęźny SL 4.25 	szt	1,020	0			
	13 Przewód aluminiowy wielodrutowy, goły AL-16 mm2 	m	4,500	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,170	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 1005-010-040 Montaż rur stalowych osłonowych na słupie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,460	0			
	5022202 Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 33,7x4,0mm 	m	1,040	0			
	7640041 Uchwyt kabl. do słupu UK-1 25X200 poj. 	szt	1,000	0			
	30 Obsada uchwytu 	szt	1,000	0			
	31 Kolano FA 50/180 stopni odporne na promienia UV "AROT" 	szt	0,16667	0			
	32 Taśma mocująca SOT 37.1 z klamerkami SOT36 	kpl	0,41667	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,070	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 1005-020-020 Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	2,430	0			
	33 Skrzynka oświetlenia ulicznego z pomiarem i zegarem astronomicznym 	kpl	1,000	0			
	34 Zestaw typu UP32 (Emiter) mocujący skrzynkę oświetleniową na słupie 	kpl	2,000	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNR 4-03 1018-03-056 Wycinanie otworów w płytach izolacyjnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 11,34 cm2
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	72 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,0114	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
11 	KNR 4-03 0908-01-020 Montaż dławików z tworzyw sztucznych z zadławieniem przewodów

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	73 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,042	0			
	7571613 Dławik izolacyjny Wd-P 16 	szt	1,020	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 4,00 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNR 5-10 1004-01-040 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	72 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,029	0			
	391 Robotnik budowlany I 	r-g	0,029	0			
	7918132 Przewód al.sam.AsXSn 4x 25 mm2,0,6/1kV 	m	1,040	0			
	7495102 Zacisk odgałęźny SL 2.11 	szt	0,375	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,030	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 0907-020-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 24,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,950	0			
	1120000 Bednarka ocynkowana 30x4 mm 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
14 	KNNR 5 0907-050-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 18,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,460	0			
	1124213 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 16-20 mm 	kg	1,6536	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	0			
	21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) 	m-g	0,210	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	POMIARY

CPV: 
					
15 	KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 pomiar
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,630	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
16 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat	

1. 	ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 128,3073

	3 744,67	8 211,02	4 353,10	0,00	16 308,79	20 059,81	
2. 	POMIARY
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1,8700

	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	67,13